ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому освидетельствованию сосудов, работающих под избыточным давлением, на опасном производственном объекте


	№
	Требования

	            Содержание требований Заказчика

	1. 
	Заказчик
	Наименование 


	2. 
	Наименование технического устройства
	Согласно паспорта на техническое устройство

	3. 
	Наименование и регистрационный номер ОПО (при наличии), а также адрес местонахождения
	Рег№ 
Адрес

	4. 
	Основные технические характеристики
	Давление рабочее МПа,
Год изготовления
Заводской номер
Регистрационный (учетный) номер (при наличии)
Номинальный объем
Срок службы, установленный изготовителем
[bookmark: _GoBack]Дата предыдущего ТО

	5. 
	Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Исполнителю»
	Материалы (документ), предоставляемые Заказчиком:
1. Технический паспорт на сосуд;
2. Инструкция по эксплуатации (при наличии);
3. Сведения о проведенных ремонтах, реконструкциях.
4. Прочее

	6. 
	Вид работ
	Первичное/периодическое/внеочередное техническое освидетельствование
(см. п.360 ФПН ОРПИД приказ РТН № 116)

	7. 
	Цель работ
	Проведение комплекса мероприятий, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности

	8. 
	Срок выполнения работ
	хх (прописью) календарных/рабочих дней с момента заключения договора 

	9. 
	Требования к исполнителю работ
	Специализированная организация, уполномоченная для проведения технического освидетельствования оборудования под давлением - организация, уполномоченная в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ростехнадзора (наличие лицензии по экспертизе промышленной безопасности), имеющие в своем составе специалистов по визуально-измерительному и неразрушающему контролю соответствующей квалификации, а также располагающие комплектом устройств, приборов и оборудования в количестве, необходимом для обеспечения проведения технического освидетельствования. 
(Приложение № 1 к ФНП ОРПИД, приказ РТН № 116)

Наличие опыта по данному виду работ не менее 3 лет. Наличие положительных отзывов и благодарственных писем приветствуется.

	10. 
	Вид и комплектность документации, передаваемой Исполнителем Заказчику
	Акт проведения работ  по техническому освидетельствованию, запись в паспорте сосуда.

	11. 
	Состав работ. 
	Объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы оборудования под давлением определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации.
При отсутствии указаний руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116


	12. 
	Методы выполнения работ
	Согласно руководству/инструкции по эксплуатации сосуда. 
ФНП ОРПИД п.382-396

	13. 
	Требования к безопасности выполнения работ
	Выполнение работ в соответствии с действующими требованиями, нормами и инструкциями. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (федеральными нормами и правилами, государственным стандартам и т.п.). Обеспечить во время выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды

	14. 
	Особые условия
	Обеспечение возможности проведения работ в выходные и праздничные дни

	15. 
	Требования к качеству работ
	Качество работ должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТам, ТУ и федеральным нормам и правилам, действующим на данный момент, а также соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду работ).

	16. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выполнения работ
	Работы производятся на действующем предприятии. Режим, график и условия выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком. 



